|  |  |
| --- | --- |
| مشخصات | کالای مورد نظر |
| پردازنده i٥ نسل ١٠ – مانيتور ١٥.٦ اينچ – هارد ٢٥٦- رم ١٦ - به همراه پايه فلزي | صندوق فروشگاهی |
| 14 اینچ | ما نيتور دوم نما يشگر مشتري |
| باطري-٣٢٥٠MAH-بلوتوث نسخه ٤.٠ –  AMBIENT LIGHT: ١١٠٫٠٠٠LUX-  IMAGE RADIO RANGE: ٥٠M(OPEN AIR)-  SENSOR: ١MEGAPIXEL –  IP: ٥٢-( ١٢٨٠\*٨٠٠)PIXEL AMBI  RESOLOTION:٦٫٧ MILS | بارکدخوان بی سیم دو بعدی |
| قابليت خواندن باركدهاي تك بعدي و دو بعدي- GLASS  AMBIENT LIGHT: ٩٦٫٠٠ lux-  OPTION: DATALOGIC CLEAR GLASS-  DIMMENSION:٣٥٫٦ CM/ ١٣CM/WIDTH:٢٩٫٢ CM/DEATH : ١٠٫٢ | بارکدخوان چند وجهی |
| AMBIENT LIGHT:٨٦٫١٠٠ lux-  IMAGE SENSOR: ١٢٨٠\*١٠٢٤-  PRINT CONTRAST: ٢٥٪ -  RRAD RATE: ٣٩ MPS-  READ LIGHT: ١٤CM-  RESOLUTION: ٥MIL | بارکدخوان چند وجهی |
| ALL IN ONE PLUS INTERFACES ETHERNET+USB –  PRINTING SPEED : ٢٧٠ MM/SEC –  RESOLOTION : STANDARD : ١٨٠ DPI (٧DOT/MM) –  TPH: ١٥٠ KM –  AUTO CUTTER: ١٫٨٠٠٫٠٠ CUTS | فیش پرینتر همراه با پاور داخل دستگاه و ضدآب و صدور فيش از جلو |
| PRINT SPEED: UP TO ١٠٠ MM/SEC –  PRINT RRSOLOTION: ٢٠٣ DPI  MEDIA WEEIGHT: ٥٨MM  BATTERY: ١٢٠٠ MAHCHARCHINH TIME: UP TO ٢٫٥ HRS  MEMORY: ٦٤ MBIT FLASH ROM  DROP RATE: ٢٫١M – IP: ٤٣ | موبایل پرینتر |
| به همراه بارکدخوان J ١٩٠٠-HDD:٦٤/RAM٤ | PRICE CHECKER |
| ANDROID: ٩ – ٢GHZ OCTA-٣GB RAM/ ٣٢GB FLASH  BLACK LIT ٢٤ KEY RUBBER KEYBORARD ٣٨٠٠ MAH  LI-LON BATTERY  REAR CAMERA WITH AUTO FOCUS  ٨ MP WITH FLASH LED  RESOLUTION : VGA ( ٦٤٠\*٤٨٠ PIXELS)  IP٥٤ WITH DROP IN ١٫٥M  SCAN ٢DEPLOY STIDOP – DXU SOFTSPOT  TECHNOLOGY | PDA MEMOR K |
| بدنه فلزي استحكام بالا به همراه محفظه داخلي قفل شونده ٢ قفله (دروني و بيروني) | کشوی پول |
| USB – PRINT SPEED: UP TO ٥ IPS  ( ١٢٧MM/SEC) – PRINT RESOLUTION: ٢٠٣DPI – PRINT  WIDTH: UP TO ١٠٤ MM – RIBBON LENGTH UP TO ٣٠٠  M – MEMORY: ٦٤MB SDRAM, ١٢٨MB FLASH | لیبل پرینتر |