|  |  |
| --- | --- |
| مشخصات | کالای مورد نظر |
| پردازنده i٥ نسل ١٠ – مانيتور ١٥.٦ اينچ – هارد ٢٥٦- رم ١٦ - به همراه پايه فلزي | صندوق فروشگاهی |
| 14 اینچ | ما نيتور دوم نما يشگر مشتري |
| باطري-٣٢٥٠MAH-بلوتوث نسخه ٤.٠ –AMBIENT LIGHT: ١١٠٫٠٠٠LUX-IMAGE RADIO RANGE: ٥٠M(OPEN AIR)-SENSOR: ١MEGAPIXEL –IP: ٥٢-( ١٢٨٠\*٨٠٠)PIXEL AMBIRESOLOTION:٦٫٧ MILS | بارکدخوان بی سیم دو بعدی |
| قابليت خواندن باركدهاي تك بعدي و دو بعدي- GLASSAMBIENT LIGHT: ٩٦٫٠٠ lux-OPTION: DATALOGIC CLEAR GLASS-DIMMENSION:٣٥٫٦ CM/ ١٣CM/WIDTH:٢٩٫٢ CM/DEATH : ١٠٫٢ | بارکدخوان چند وجهی |
| AMBIENT LIGHT:٨٦٫١٠٠ lux-IMAGE SENSOR: ١٢٨٠\*١٠٢٤-PRINT CONTRAST: ٢٥٪ -RRAD RATE: ٣٩ MPS-READ LIGHT: ١٤CM-RESOLUTION: ٥MIL | بارکدخوان چند وجهی |
| ALL IN ONE PLUS INTERFACES ETHERNET+USB –PRINTING SPEED : ٢٧٠ MM/SEC –RESOLOTION : STANDARD : ١٨٠ DPI (٧DOT/MM) –TPH: ١٥٠ KM –AUTO CUTTER: ١٫٨٠٠٫٠٠ CUTS | فیش پرینتر همراه با پاور داخل دستگاه و ضدآب و صدور فيش از جلو |
| PRINT SPEED: UP TO ١٠٠ MM/SEC –PRINT RRSOLOTION: ٢٠٣ DPIMEDIA WEEIGHT: ٥٨MMBATTERY: ١٢٠٠ MAHCHARCHINH TIME: UP TO ٢٫٥ HRSMEMORY: ٦٤ MBIT FLASH ROMDROP RATE: ٢٫١M – IP: ٤٣ | موبایل پرینتر |
| به همراه بارکدخوان J ١٩٠٠-HDD:٦٤/RAM٤ | PRICE CHECKER |
| ANDROID: ٩ – ٢GHZ OCTA-٣GB RAM/ ٣٢GB FLASHBLACK LIT ٢٤ KEY RUBBER KEYBORARD ٣٨٠٠ MAHLI-LON BATTERYREAR CAMERA WITH AUTO FOCUS٨ MP WITH FLASH LEDRESOLUTION : VGA ( ٦٤٠\*٤٨٠ PIXELS)IP٥٤ WITH DROP IN ١٫٥MSCAN ٢DEPLOY STIDOP – DXU SOFTSPOTTECHNOLOGY | PDA MEMOR K |
| بدنه فلزي استحكام بالا به همراه محفظه داخلي قفل شونده ٢ قفله (دروني و بيروني) | کشوی پول |
| USB – PRINT SPEED: UP TO ٥ IPS( ١٢٧MM/SEC) – PRINT RESOLUTION: ٢٠٣DPI – PRINTWIDTH: UP TO ١٠٤ MM – RIBBON LENGTH UP TO ٣٠٠M – MEMORY: ٦٤MB SDRAM, ١٢٨MB FLASH | لیبل پرینتر |